**珠海汇华小学管桩材料采购项目**

**邀请招标文件**

招标人：珠海汇华市政园林工程有限公司

二○一九年八月五日

**目录**

[一投标人须知前附表 2](#_Toc15915533)

[二招标文件 3](#_Toc15915534)

[（一）投标邀请函 4](#_Toc15915535)

[（二）投标须知 5](#_Toc15915536)

[1 招标范围 5](#_Toc15915537)

[2 工期要求 5](#_Toc15915538)

[3 招标人合格条件和资格要求 5](#_Toc15915539)

[4 投标费用 5](#_Toc15915540)

[5 现场考察和答疑 5](#_Toc15915541)

[6 报价说明 5](#_Toc15915542)

[（三）招标文件的澄清 6](#_Toc15915543)

[（四）招标文件的修改 6](#_Toc15915544)

[（五）投标文件的组成文件 7](#_Toc15915545)

[1经济标 7](#_Toc15915546)

[2商务标 7](#_Toc15915547)

**[经济标部分](#_Toc15915548)** [9](#_Toc15915548)

[附件1：开标一览表 10](#_Toc15915549)

[附件2:管桩材料技术规范要求及报价表 11](#_Toc15915550)

**[商务标部分](#_Toc15915551)** [12](#_Toc15915551)

[附件3：法定代表人资格证明书 13](#_Toc15915552)

[附件4：委托书 14](#_Toc15915553)

[附件5：生产能力 15](#_Toc15915554)

[附件6：业绩证明文件 16](#_Toc15915555)

一投标人须知前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 内容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目概况 | 工程名称 | 珠海汇华小学建设项目 |
| 2 | 建设地点 | 珠海市高栏港区 |
| 3 | 招标范围 | 60000米PHC-AB500-125预应力管桩材料,本材料单项控制价为198元/米，所有高于招标控制价的报价将不被接受。 |
| 4 | 承包方式 | 包生产、包装、运输装卸到工地指定位置、调试、验收、 |
| 5 | 质量要求 | 管桩执行GB 13476-2009国家标准，型号参数选用国标图集《10G409》等现行国家标准。采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压（1.0Mpa左右）、180 ℃ 左右的蒸汽养护，混凝土强度等级≥C80。管桩外径500mm，壁厚125mm。接头采用焊接连接方式，焊缝坡口尺寸不小于5.5\*12mm（部分焊缝坡口尺寸不小于4.5\*12mm具体见报价清单）。 |
| 6 | 计量验收 | 招标单位随机抽查管桩送货米数，如抽查结果少于送货单注明米数，招标单位按该比例扣除在此批次抽查日期之前所送管桩相应米数。 |
| 7 | 期限要求 | 计划2019年8月9日开始送货，8月15日前到货20000米、2019年8月25日到货20000米、2019年8月30日到货20000米，送货批次间隔十天，**实际按现场项目进度配合调度**。 |
| 8 | 投标 | 投标人资质 | 1.具有独立法人资格、持有合法有效的营业执照、税务登记证、生产经营许可证等相关资质。(提供营业执照等复印件加盖公章)  2.不属于失信被执行人。（无需提供材料，以资格审查委员会在相关网站查询结果为准。被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的不接受）  3.投标人可为几类之一：  ①管桩材料的生产商。  ②生产商在珠海市设立的分支机构。  ③指定的有合法授权资格的经销商。  注：本项目不接受联合体投标，**只接受集团招采领导小组邀请的合格供应商投标。** |
| 9 | 招标文件  发放时间 | 2019年8月5日14：00---2019年8月7日14:00 |
| 10 | 投标有效期 | 2019年8月8日，15:00前 |
| 11 | 现场踏勘 | 招标人不组织踏勘，投标人自行踏勘。 |
| 12 | 招标答疑 | 投标人需以书面文字或电子邮件方式于2019年8月7日17:00前送至珠海汇华大厦3楼市政园林公司招采部  联系人：赵鹏，联系电话：15820578660。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份，商务标与经济标单独分开装订。 |
| 14 | 投标文件递交地点及截止日期 | 单位：珠海汇华市政园林工程有限公司  地址：珠海汇华大厦3楼市政园林公司招采部  收件人：赵鹏15820578660  截止时间：招标文件发放之日起3个日历天（2019年8月8日15:00前） |
| 15 | 开标时间及地点 | 2019年8月8日15:00珠海汇华大厦6楼会议室 |
| 16 | 评标方法 | 最低价中标法，如遇相同最低报价情况，以相同报价单位现场抽签决策，最小号中标 |
| 17 | 说明 | 1.请投标人结合本工程实际情况合理报价。  2.价格核定：固定单价投标报价，如因原材料价格波动、运输费用增减等问题导致价格变动＞±5%，中标单位必须及时报《调价函》予招标方，招标方依据成本实际情况给予价格调整，价格浮动≤±5%内不做调整。  3.不接受不平衡报价。  4.第一中标候选人如果无法按招标单位要求交货时，按中标候选人顺序依据第一中标候选人价格供货。  5.因调价问题双方无法达成一致意见从而影响交货时，招标单位按中标候选人顺序依据第一中标候选人价格供货。 | |

二招标文件

# （一）投标邀请函

致：

1. 珠海汇华小学建设项目管桩材料招标文件已拟定。根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律、法规的规定，我司决定对该管桩材料供货采取邀请招标方式，现邀请贵公司参加投标。请贵公司接到招标文件后认真阅读，进行必要的投标准备并按招标文件的要求编制投标文件。招标范围：详见一投标人标须知前附表。
2. 招标文件发放时间：2019年8月5日14：00---2019年8月7日14:00
3. 领取招标文件地点：珠海汇华大厦3楼市政园林公司招采部。
4. 回标时间：投标人应于2019年8月8日15：00前将密封的投标文件送到珠海汇华大厦3楼市政园林公司招采部，逾期不予受理。
5. 招标安排

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 时间 | 地点 | 部门 | 联系人 | 备注 |
| 1 | 招标文件  发放 | 2019年8月5日 14：00---2019年8月7日14:00 | 汇华大厦3楼市政园林公司 | 招采部 | 赵鹏 |  |
| 2 | 现场踏勘 | 投标人自行安排 |  | 招采部 | 赵鹏 | 投标人  自行勘察 |
| 3 | 招标文件  问题收集 | 2019年8月7日，14：00前 | 汇华大厦3楼市政园林公司 | 招采部 | 赵鹏 | 请投标人以书面形式 |
| 4 | 招标文件  问题答疑  发放 | 2019年8月7日，17：00前 | 汇华大厦3楼市政园林公司 | 招采部 | 赵鹏 | 招标人将以书面形式答疑 |
| 5 | 投标  截止时间 | 2019年8月8日，15：00 | 汇华大厦7楼 | 集团招标采购中心 | 赵鹏 | 逾期视为放弃投标资格 |

招标单位：珠海汇华市政园林工程有限公司

# （二）投标须知

1 招标范围

1.1珠海汇华小学管桩材料采购供货。

1.2工程概况：/

2 工期要求

计划2019年8月9日开始送货，8月15日前到货20000米、2019年8月25日到货20000米、2019年8月30日到货20000米，送货批次间隔十天，**实际按现场项目进度配合调度送货**。

3 招标人合格条件和资格要求

见前附表。

4 投标费用

投标人应承担其投标文件递交前所有一切费用，不论投标结果如何，招标人不负责上述任何费用。

5 现场考察和答疑

5.1投标人进入招标人的项目现场踏勘，对可能对投标产生影响的工程现场位置、性质、情况、通道、工作空间、周围环境、垂直运输和噪音污染影响等一切有关事项进行了解，并在报价中充分考虑。中标后，投标人不得以未对现场踏勘不详为由调整价款或提出其他任何要求。踏勘现场的责任、风险和费用均由投标人承担。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可供投标人利用的资料和数据，招标人对于投标人由此而做出的推论、理解、判断和结论概不负责。

5.3投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式在2019年8月7日14:00前提交招标人，招标人将视情况在投标截止时间前一天向所有投标人发出书面答疑，投标人在收到答疑文件后当日应签字或盖公章以电子邮件等书面形式向招标人确认收到，否则视为投标人收到答疑文件。

6 报价说明

6.1管桩材料报价方式为固定包干单价（包含短桩部分价格），单价包含但不仅限于：材料价（含税）、产品检测、包装、运输、保险、现场卸车、配合安装、调试、验收、利润、税金等所有费用。不因劳务、材料、工程量增减或其它影响实施成本的价格变动而进行调整。

6.2付款方式

本项目不设置预付款，中标单位按批次送货后及时提交本批次相关收货验收报告及付款资料，甲方（招标单位）收到完整付款资料后及时按实际送货验收量进行付款。不设质保金，留总货款金额的3%作为尾款，自所有材料验收合格之日起一个月后无质量问题结清尾款。

6.3质保期

质保期：同建筑使用年限相同，质保期内免费维保。

6.4备品备件

投标人须提供易损件清单及价格表，质保期内正常损耗的易损件投标人无偿提供，保修期满后易损件按双方约定的价格执行。

6.5报价：投标人应充分考虑项目实施期间的各种风险因素。

6.6投标人承诺：报价所列内容保证钢筋是完整，验收合格，满足国家相关规范要求。

6.7投标人须保障招标人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

6.8投标方所提供的材料、原件均备查且应真实有效，否则以虚假投标处理。招标人对投标人所提供的资格类文件仅负审核的责任。即使投标方所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标方后，如发现投标方所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标方的中标资格并追究中标方的法律责任。

6.9投标人任何舞弊、行贿、虚假投标、提供虚假信息材料等试图影响招投标结果的，都将导致其投标被拒绝。

# （三）招标文件的澄清

1．投标人若对招标文件有任何疑问，应根据招标邀请函中时间、招标人地址以书面形式向招标人提出澄清要求。

2 无论是招标人主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将于投标截止时间前1日以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。

3 招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

# （四）招标文件的修改

1．在投标截止时间前，招标人由于各种原因，不管是其主动提出的还是答复投标人的澄清要求, 招标人有权以补充通知的方式修改招标文件。

2．补充通知将以书面、传真的方式发给所有获得招标文件的投标人，并起约束作用，投标人在收到补充通知后当天应签字并以传真等书面形式向招标人确认收到补充通知，否则视为投标人收到补充通知。

3．为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长投标截止时间。

# 

# （五）投标文件的组成文件

1经济标

1.1开标一览表（附件1）

1.2规格参数要求及报价表（附件2）

2商务标

2.1 法定代表人资格证明书（附件3）

2.2 法人授权委托书（附件4）

2.3 资格证明文件

2.3.1企业法人营业执照

2.3.2相关资质和检测报告

2.3.3制造商出具的授权函或经销协议书（代理销售时提供）

2.3.4质量体系认证证书

2.4 生产能力（附件5）

2.5 业绩证明文件（提供相关业绩合同复印件）（附件6）

**投标文件格式**

**(投标文件封面)**

**珠海汇华小学管桩材料采购项目**

**投 标 文 件**

**投标人： （盖章）**

**法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）**

**日 期： 年 月 日**

**经济标部分**

# 

# 附件1：开标一览表

投标单位名称： 招标文件编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标名称 |  |
| 1 | 投标总报价（含税）  金额单位：人民币（元） | 小写：  大写： |
| 2 | 交货期承诺 |  |
| 3 | 维保承诺 |  |
| 4 | 质量等级 |  |
| 5 | 付款方式 |  |
| 6 | 有无电子文档 |  |
| 7 | 备注： 13%税点 |  |

说明：

1、我方已详细阅读全部招标文件，包括澄清或者修改文件，严格按招标人提供的报价表进行完整报价，不删、改报价表，否则我方承担全部责任。

2、一旦我方中标，我方保证在要求的工期内完成招标文件约定的供货内容。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

4、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

5、我方对所提供的投标资料及资质证照的真实有效性负责，若弄虚作假，我方承担全部责任。

投标人： （盖章） 法定代表人： （签字或盖章）

单位地址： 电话：

日期： 年 月 日

附件2:管桩材料技术规范要求及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收件者:赵鹏 | | 寄件者（盖章）： | | | | | |
| 公司名称:汇华市政 | | 寄件日期 | | | | | |
| 联系电话:15820578660 | | 文件页数： 1 | | | | | |
| **名称** | **规格参数** | **施工方报价所含要求** | **单位** | **暂估数量** | **单价 （含税）** | **金额 （含税）** | **供货期（天）** |
| PHC-AB500-125预应力管桩材料（长桩，≥9米） | PHC-AB500-125预应力高强度混凝土管桩，：管桩执行GB 13476-2009国家标准，型号参数选用国标图集《10G409》等现行国家标准。采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压（1.0Mpa左右）、180 ℃ 左右的蒸汽养护，混凝土强度等级≥C80。管桩外径500mm，壁厚125mm。**焊缝坡口尺寸不小于5.5\*12mm**（**部分焊缝坡口尺寸不小于4.5\*12mm**）管桩其他具体参数按国家标准。 | 焊接连接  坡口尺寸不小于5.5\*12mm | 米 | 43000 |  |  | 计划2019年8月10日开始送货，8月15日前到货20000米、2019年8月25日到货20000米、2019年8月30日到货20000米，送货批次间隔十天，**实际按现场项目进度配合调度送货** |
| 焊接连接  坡口尺寸不小于4.5\*12mm | 米 | 17000 |  |  |
| 备 注 | 1、本报价含税、含运费、含卸货费用，开具13%增值税专用发票。  2、管桩长度低于9米为短桩，短桩总长度在总计长度（以60000米为基准）10%内，短桩与长桩同价，超出部分按照 元/米计算。  3、不设置预付款，先货后款，按送货批次及时结算；不设质保金，留总货款金额的3%作为尾款，所有材料验收合格一个月后支付。 | | | | | | |

**商务标部分**

附件3：法定代表人资格证明书

姓名（职务： 身份证号： ）系我单位法定代表人，特此证明。

附件：投标单位营业执照复印件并加盖公章

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标单位（盖章）：

日期：年月日

附件4：委托书

珠海汇华市政园林工程有限公司：

本人系单位的法定代表人，现委托（职务： 手机： ）代表我单位参加珠海汇华小学项目管桩材料投标。受托人在本工程投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务我单位均予以承认。

受托人无转让委托权，特此委托。

（※此处请粘贴受托人身份证复印件※）

受托人签字：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件5：生产能力

1.最近三年的年营业额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总营业额  （元） | 国内  （元） | 国外  （元） |
| 2018 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

附件6：业绩证明文件

注：提供近三年的相关业绩合同复印件